项目名称：F16线池窑不锈钢管道防腐保温工程项目                     
询比采购编号：CPIC-GCSGCG-2026-004                                            
询比采购文件
采购人: 重庆天泽新材料有限公司
二〇二六年六月
技术及技术评分编写
编制：               审核：                
商务及商务评分编写
编制：               审核：               

部门领导审批：             
询比采购文件

重庆天泽新材料有限公司就F16线池窑不锈钢管道防腐保温工程项目进行国内外询比采购，邀请潜在供应商进行报价。

询比采购项目编号：CPIC-GCSGCG-2026-004
项目名称：F16线池窑不锈钢管道防腐保温工程项目
询比采购内容：
　　提供服务： 详见施工工艺要求               
　　服务时间/工期：合同签订后30日历天
服务/施工地点：重庆天泽新材料有限公司F16线
报价人资格

本次询比采购实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

　　（1）在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照。

（2）需要的资质：防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。　

五、报价文件要求：

报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。

报价文件应密封，封皮注明询比采购项目、报价单位及报价日期并加盖公章，并提供PDF电子文件一份（签字盖章的扫描件）。

有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。
六、报价要求：

该项目设置最高限价：人民币480870.58元，所有单位报价不得超过最高限价，该最高限价的范围包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。报价要求如下：
1.使用财政资金或国有资金投资的建设工程，应按国家及行业工程量计算标准编制工程量清单，采用工程量清单计价。
2.报价人应按照住房城乡建设行业主管部门相关规定和“工程量清单”的要求填写相应清单表格。报价人的投标报价应是询比采购内容中提供服务的全部工程的投标报价，并以报价人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。
3.报价人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。报价人没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。报价人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则由评标委员会作否决投标处理。
注：评标过程中，评标委员会可以运用评标系统辅助工具对报价人投标工程量清单进行清标。当清标结果显红时，评标委员会应深入了解显红的原因后，对照招标文件否决投标情况一览表的规定，对确实不满足招标文件相关要求的，方可作否决投标处理。
4.投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，由评标委员会作否决投标处理（如有）。
5.（1）在合同实施期间，单价和总价按专用合同条款第11条的规定可调整。
（2）增值税计税方法由采购人依据国家税法规定选择：
一般计税法
6.采购人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，报价人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。
7.本工程招标将设置投标总报价最高限价，投标总报价最高限价为：480870.58  元（大写：肆拾捌万零捌佰柒拾元伍角捌分），报价人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。
本工程招标将设置全部清单综合单价最高限价，全部清单综合单价最高限价随投标总报价最高限价一同发布，报价人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。
8.安全文明施工费：
8.1根据住房城乡建设行业主管部门相关规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。
8.2本工程安全文明施工费由采购人根据住房城乡建设行业主管部门相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，本项目安全文明施工费报价人统一暂按 24970.83  元计取。《投标函》中的安全文明施工费金额或工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照采购人给出的暂定金额填报的，视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件由评标委员会作否决投标处理。
注：采用全费用清单计价的项目，安全文明施工费仅针对《投标函》中的安全文明施工费进行评审。
9.本工程所需材料（含设备）价格由报价人参照工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。
10.本项目建筑安装材料价格风险按照住房城乡建设行业主管部门相关规定执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：  详见专用合同内容         
11.本项目所采用技术、工艺和产品等按照住房城乡建设行业主管部门相关规定执行。
12.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。
[提示：采购人对单项报价有异常低价警戒线要求的，可自行列举部分单项进行约定。]
报价人投标总报价或者部分单项报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。报价人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。
报价人投标总报价或者部分单项报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，报价人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决投标处理。
13.报价人的工程量清单单项报价不得为零报价或者负数报价，否则由评标委员会作否决投标处理。
14.工程量清单编制说明：
i.本工程量清单中的“项目特征”及“工程内容”描述不作为投标报价的唯一依据，报价人应根据分部分项工程项目清单计价表中“项目特征”及“工程内容”的描述结合招标文件、施工设计图纸、相关规范和对现场的勘察情况等确定报价。不论其对应的项目特征是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJLGZ-2013中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作
ii.除非合同中另有规定，报价人在分部分项工程项目清单计价表中所报的综合单价和合价，以及投标总报价均包括了报价人为实施和完成该工程招标范围所确定的全部工程内容所需的直接费、间接费、管理费、工伤保险费、利润、税金（含销项税额）、措施费、配合费、大型机械进出场费、排污费、二次或多次转运费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费、风险费、规费、政策性文件规定费用等所有与本工程建设相关的费用，以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。报价人的投标报价视为是一个有经验的报价人，在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价。
iii.工程量清单所列的工程量系估算的和暂定的数量，仅作为投标报价的共同基础。付款以实际完成的合格工程量为依据。由中标人计量，采购人核实的实际完成工程量，按具有标价的工程量清单中所报的综合单价结算和支付。
iv.报价人在编制投标报价时不得改变采购人提供的分部分项工程项目清单中的项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、计量单位、工程量，否则其投标文件按否决投标处理。
v.除非招标文件予以修改，报价人应按采购人提供的工程量清单填报《分部分项工程项目清单计价表》；填报《分部分项工程项目清单计价表》时，工程项目和工程量应逐项填报单价和合价，《分部分项工程项目清单计价表》中若有不报价或零报价或负报价的，投标文件按否决投标处理。每一个项目只允许有一个报价，投标文件中任何有选择的报价将不予接受。
vi.除非合同中另有规定，报价人的投标总报价均包括完成该合同工程项目的全部费用，在工程实施时，必须按工程量清单中的项、量和监理工程师指令完成该项目工程内容。
vii.投标总报价为报价人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。分部分项工程项目清单中所列的工程量仅是提供报价人作为报价的基础，投标函上的报价必须与商务部分所对应的报价一致，否则其投标文件按否决投标处理。
viii.措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。①施工组织措施项目清单：采购人给出的施工组织措施项目清单仅供报价人参考，报价人在投标报价时可参照采购人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增加项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。②施工技术措施项目清单:技术措施清单中以项计列的项目，由报价人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，报价人必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按否决投标处理。但报价人可根据本工程的实际情况增加技术措施项目（增加项目均以“项”报价）并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内，结算时不作调整。中标后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。
ix.安全文明施工费：安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。结算时，安全文明施工费按《关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知》（渝建管〔2024〕38号）规定进行结算，即在结算时先减去投标时的暂列金额，再按渝建管〔2024〕38号结算。安全文明施工的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行文件要求执行，做到专款专用。
 根据渝建发【2011】607号文规定，中标人在施工过程中必须按《建筑工程施工围挡（Ⅱ）》（编号为 DJBT-062，图集号为11J03）标准设置施工围挡
x.本工程建设工程竣工档案编制费以及企业管理费和组织措施费分别按（渝建发[2014]26号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准的通知》（渝建发[2014]27号）文件要求结合企业实力自主进行报价
xi.本工程规费按2018年《重庆市建设工程费用定额》的标准计取否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按否决投标处理
xii.工伤保险费按渝人社发［2015］197号文件执行
xiii.报价人在其投标报价中应充分考虑各项措施费用包括但不限于：临时水、电、脚手架和仓储用地、用房、人员食宿、建筑垃圾清运、排污费、材料及半成品的二次或多次转运、成品保护、所拆除的建筑构件及材料场内二次或多次转运等所引起的费用纳入投标报价中，采购人对此类费用不另行支付。
xiv.中标人自行负责施工用水（含水源）、用电（含电源）及其接口，其费用由报价人纳入投标报价中，结算时采购人不支付此类费用。中标人必须结合施工场地供水、供电的实际情况，负责接至各施工点并对安全负责，并根据实际情况配备必要发电设备和水压增压设备等。由此发生的所有费用（包括搭接费、水电费、协调费、设备设施费等）已包含在投标报价中，工程结算时采购人不另行支付该费用。
xv.包括但不限于建筑垃圾、余土石方、淤泥、混凝土浆、机械生产所需的汽油（机油）等按环保要求进行处理，并由中标人自行外运，由此所发生的一切费用（包括但不限于建筑垃圾的收集处理、弃土场道路的修建和维护、弃渣费、运输道路沿线的清扫、易撒漏物资密闭运输费以及措施费等）由报价人纳入投标报价中，中标后采购人不作任何调整。中标人由于余土石方及建筑垃圾的弃置所造成的一切赔偿由中标人自行负责并承担费用。
xvi.中标单位必须注意安全防范，建筑材料不得乱堆乱放，充分考虑采取措施保护施工人员、过往行人等安全，按规定设置围墙、护栏、安全警示标志、警示照明、警示语等。由此而采取的一切措施所发生的费用已含在综合单价、合价中，业主不再另行支付该项费用。若在施工期间由于施工措施或防护措施不当而造成的一切安全事故的，其全部安全责任和经济责任均由中标人自行承担，采购人不承担连带责任。
xvii.中标人应保持施工区域内及周边现有道路、周边企业建设的进出道路的畅通，以及对相关设施的保护等，请报价人充分考虑，其费用全部纳入投标报价中。因本工程场地受限，红线范围内不提供现场办公和生活区的搭建场地，报价人应充分考虑现场实际情况，选址由报价人自行解决，采购人不提供使用场地，所发生费用由报价人综合考虑进入投标报价中，不再另行计价。
xviii.本工程施工期间中标人须保护施工场地范围内地上（地下）各种管线、施工现场周边的建、构筑物，中标单位所采取保护措施而发生的相关费用（包括人、材、机停窝工、管线保护费、作业方式的调整等）由中标人承担，若中标人对管线和建、构筑物造成损坏或破坏的，由中标人负责修复并承担所有经济责任和法律责任，采购人不承担任何连带责任。
xix.报价人应充分了解工地位置，若多家施工单位现场交叉作业时，中标人须无条件的服从采购人统一安排，否则立即无条件清离现场。一切损失由报价人自行承担，因此给采购人造成的损失，报价人必须承担赔偿。由于交叉作业增加的各种费用由报价人纳入投标报价中，采购人不另支付其它费用和调整中标价。
xx.若因采购人原因（如:工程设计变更、项目增减或征地拆迁不及时等）造成人、材、机停（窝）工、工期延长等，其相关费用由报价人纳入投标报价中，采购人不另行支付其它费用或调整中标单价，但影响的工期，采购人同意顺延。
xxi.若因中标人原因，造成总工期延误的，每延误一日历天则向采购人支付违约金20000元，依此类推，报价人在投标投报价时充分考虑此因素。
xxii.本工程因工期紧，任务重，中标人应根据工期要求，合理安排机械设备及人员的投入，本工程的施工重点：池窑车间、自动化物流相关车间的施工、厂房及设备基础施工方案；技术关键点：与设备供应商交叉施工配合措施、成品保护措施、各安装单位交叉作业的保障措施。以上所发生的一切费用由报价人纳入投标报价中 。
xxiii.材料：除招标文件及其附件内明确的甲供材以外，其余材料为中标人供应。
（1）材料价格按不含税价格确定，其进项税额按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）执行。
（2）本工程的所有材料须先检测合格后方可施工，本项目建筑工程部分的质量检测按渝建 [2015]420 号文件规定执行；施工单位应为取样送检单位在施工现场开展有关工作提供条件，相关费用由报价人自行考虑并包含在投标报价中，不再调整。
（3）报价人在报价时应充分考虑整个施工期内材料、设备的涨价因素，根据重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见（渝建〔2018〕61 号文件）的精神，对施工期间主要材料价格变化幅度超过5%以上的部分的结算价格进行调整。主要材料价格变化幅度未超过（含）5%，主要材料结算价格按中标材料价确定；除主要材料外的其余材料及设备均由报价人自主报价并采购，报价人在报价时应充分考虑整个施工期内材料、设备的涨价因素，不因市场价格的变化而调整。
a.主要材料范围界定：《重庆工程造价信息》中各区县主要材料信息价中公布的长寿区全部材料和重庆市材料信息价中公布的钢材。
b.主要材料价格依据：以《重庆工程造价信息》中各区县主要材料信息价中公布的长寿区材料价格和重庆市材料信息价中公布的钢材价格为准。
c.主要材料价格变化幅度 D=（施工期间材料价格算术平均值 B―2026年5月公布的主要材料价格 C）÷2026年5月公布的主要材料价格 C×100%。施工期间是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更；
d.主要材料结算价格调整：D>5%，调整后的主要材料结算价格=调差基准价 A＋C×（D―5%）；D＜-5%，调整后的主要材料结算价格=调差基准价 A＋C×（D＋5%）
注： （1）调差基准价 A：中标材料价格与 2026年5月公布的主要材料价格比较，取较小值
（2）承包人的投标文件中同一规格型号的材料出现不同价格的，取较低值
（3）主要材料消耗量：中标人投标文件中的主要材料消耗量与重庆市 2018计价定额及配套文件中的主要材料消耗量相比，取较小值
（4）因承包人原因导致工期延误的，在合同原定竣工时间之后，材料价格相比2026年5月公布的材料价格增加的，不予纳入施工期间材料价格算术平均值的计算；材料价格相比2026年5月公布的材料价格降低的，纳入施工期间材料价格算术平均值的计算
xxiv.本工程风险：①报价人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制等任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；②报价人的投标报价应结合当地市场价格，充分考虑本工程的施工条件、踏勘现场的实际情况及本工程的相关潜在风险（本工程施工期间若人工费、机械费价格上涨，结算时人工费、机械费价格均不作调整），依据本企业自身实力、技术及管理水平等自主报价；③本工程在施工过程中，采购人有权修改该工程的量、项等相关内容，中标人必须无条件接受，并不得因此要求采购人在招标文件规定以外的计价原则另行计价，各报价人须充分考虑由此产生的风险及费用
xxv.税金：①进项税额计算方法：按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）文件规定执行；②销项税额计算方法：按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）文件规定执行；③如有最新相关文件出台，按最新文件执行。

七、付款方式：
发包人应在签订一审结算定案表后的28天内，累计支付至一审竣工结算价款的85%，承包人按合同约定配合发包人完成联合验收全部手续后，支付至一审竣工结算价款的90%,待本工程报经审计部门完成二次审计后付至工程二审结算造价的97%，余3%质保金，待保修期满后一次性付清。

八、询比采购公告时间

本次询比采购公告开始时间2026年6月29日，公告结束时间2026年7月2日。
取得询比采购文件的联系方式： 

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055  
技术 联 系人： 李老师           联系电话： 15923143152  
九、监督联系方式
监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师
联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com
十、文件递交：

报价文件递交截止时间：2026年7月 3日上午10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。
重庆天泽新材料有限公司

2026年6月29日
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆天泽新材料有限公司                   项目的询比采购，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。
本授权书于      年      月      日签字生效。
法定代表人签字：                            
被授权人签字：                              
供应商名称：                       （盖公章）
日期：     年    月   日
施工工艺要求
1、管道表面预处理，清除管道表面灰尘杂质，大块锈蚀要用除锈工具清除干净，然后用塑料毛刷涂刷不锈钢酸洗钝化膏（酸性钝化膏品牌：云清，涂装厚度为1-2mm），待静置15-30分钟后用清水冲洗再用抹布擦拭干净，干燥后，紧接着进入下道保温工序：氧气管道包离心铝箔玻璃棉（棉厚为50mm,容重为32KG），水管道包橡塑保温材料（厚度20mm），然后用14#镀锌铁丝捆扎，安装铝皮（铝皮厚为0.5mm）做外层保护。涂刷和冲洗时正下方要用油布进行局部遮挡，避免接触到仪表、碳钢等物件。冲洗产生的废水要集中收集，统一移交至业主指定位置，由业主自行处理。
2、管道高空区域采用搭设移动脚手架施工，管道最高点离地面垂直距离未超6米，需要高空作业区域按第4项管道数量的50%考虑。施工作业区域存在持续高温环境，现场温度40-50℃，现场考虑通风、降温、防暑措施。
3、每天办理完作业票等相关手续后才允许进行作业，每天作业时间：8:30-17:00，配置两个班组，按2h间隔轮换施工。
4、管道规格数量如下：
	材料名称
	公称尺寸
	规格
	材质
	单位
	数量
	介质

	不锈钢无缝管
	DN100
	Φ108*4
	S30408
	m
	55
	氧气

	不锈钢无缝管
	DN125
	Φ133*4
	S30408
	m
	76
	氧气

	不锈钢无缝管
	DN125
	Φ133*4.5
	S30408
	m
	106
	氧气

	不锈钢无缝管
	DN200
	Φ219*6
	S30408
	m
	115
	氧气

	不锈钢无缝管
	DN25
	Φ32*3
	S30408
	m
	22
	氧气

	不锈钢无缝管
	DN40
	Φ45*3
	S30408
	m
	1350
	氧气

	不锈钢无缝管
	DN50
	Φ60*4
	S30408
	m
	900
	氧气

	不锈钢无缝管
	DN300
	Φ325*9
	S30408
	m
	50
	氧气

	不锈钢分气缸
	DN600
	L=3600
	S30408
	个
	1
	氧气

	不锈钢无缝管
	DN65
	Φ76*4
	S30408
	m
	35
	氧气

	不锈钢无缝管
	DN250
	Φ273*5
	S30408
	m
	80
	水

	不锈钢无缝管
	DN65
	Φ76*4
	S30408
	m
	54
	水

	不锈钢无缝管
	DN125
	Φ133*4
	S30408
	m
	25
	水

	不锈钢无缝管
	DN150
	Φ159*4
	S30408
	m
	26
	水


