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[bookmark: _GoBack]第一章 谈判采购公告
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc440556695][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc415675642][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc415675120]AI用超低介损电子级Q布产品开发项目电气试验及增容项目采购
[bookmark: _Toc10497][bookmark: _Toc4962][bookmark: _Toc27508][bookmark: _Toc30279][bookmark: _Toc5554][bookmark: _Toc26356][bookmark: _Toc29382][bookmark: _Toc844][bookmark: _Toc14729][bookmark: _Toc16466]1. 谈判采购条件
本谈判采购项目为重庆国际复合材料股份有限公司“AI用超低介损电子级Q布产品开发项目电气试验及增容项目采购”，采购人为重庆国际复合材料股份有限公司，资金来源业主自筹，项目出资比例为100%国有资金；本项目已具备谈判采购条件，现对重庆国际复合材料股份有限公司AI用超低介损电子级Q布产品开发项目电气试验及增容项目进行公开谈判采购，特邀有兴趣的潜在单位参与谈判采购。
[bookmark: _Toc8077][bookmark: _Toc24224][bookmark: _Toc20027][bookmark: _Toc19590][bookmark: _Toc29348][bookmark: _Toc17916][bookmark: _Toc6552][bookmark: _Toc16188][bookmark: _Toc18911][bookmark: _Toc31685]2. 项目概况与采购范围
2.1 项目名称：AI用超低介损电子级Q布产品开发项目电气试验及增容项目
2.2 采购范围：
	序号
	设备/装置名称
	单位
	数量
	具体关键参数、指标

	1
	高压开关柜高试、保护整组试验
	台
	7
	见国家技术标准

	2
	高压电缆耐压试验
	根
	3
	见国家技术标准

	3
	变压器试验
	台
	2
	见国家技术标准

	4
	高压电机试验
	套
	1
	见国家技术标准

	5
	10kv母线试验
	套
	1
	见国家技术标准

	7
	图纸深化设计
	套
	1
	按国家电网公司要求执行

	8
	负控装置
	台
	1
	若有：进行负控装置申请领取、安装、验收

	9
	停电工作计划、一种工作票
	套
	2
	按国家电网公司要求执行

	10
	定值计算、审核、预遥控、继保验收
	套
	7
	按国家电网公司要求执行

	11
	计量申请及验收10kv进线及计量互感器校验及办理所需流程
	台
	6
	若有互感器不满足电网需求，需提供互感器，并按国家电网公司要求执行，电科院校验及系统录入等

	12
	办理用电流程所需全部所有工作
	项
	1
	按国家电网公司要求执行

	13
	出具所有试验报告
	份
	2
	电子版1份，纸版文件1份。

	14
	项目需要配合的其他事项
	项
	1
	按国家电网公司要求执行


项目清单所明确的全部工程内容，并负责2年免费质保。
2.3 服务/施工时间：合同签订后10历日交付至采购人或收到采购人通知后开展工作，直到工作完全结束。
2.服务/施工地点：重庆国际复合材料股份有限公司长寿厂区（晏家龙山路1号）
2.5 该项目设置最高限价：人民币20万元，所有单位报价不得超过最高限价，报价汇总的价格为包括完成本招标文件合同项目的全部费用，应包含本项目招标范围及第二章参数及技术规格书的所有内容。报价包括（但不限于）本招标项目的合同设备的设计、制造、包装、运输至招标人工厂、随机备品备件、技术资料、卸载、安装、调试、试运行、驻厂保运、验收以及培训等达到各项要求直至验收合格，并交付招标人使用及售后服务的全部工作。同时还包含改造所需人工费、设备材料费、机械费、测量费、维保费、运输费（含转运及多次转运）、成品保护费、缺陷修复费、管理费、人员保险费、利润、风险费用（含同期内市场价格和政府收费等因素造成的价格变动风险等）、人工机械降效、措施费（安全文明施工费包干使用）。
报价人应自行计算各项费用，任何漏算、少算引起的价格差均视为隐含在其他报价中，包干合同价不因任何因素而调整。
2.6 付款方式：
（1）到货款：到货款为合同总额的40%。合同项下所有货物到达甲方指定地方并经双方正式初验收合格后，乙方开具等额【13】%增值税专用发票并交付甲方，甲方于收到发票之日起【30】日内支付货款至合同总金额的【60】%，乙方逾期开具并交付到货款金额发票的，甲方将暂缓支付其他款项并不承担违约责任。
（2）验收款：验收款为合同总额的30%。经双方正式（竣工）验收合格后，乙方开具至合同全额【13】%增值税专用发票并交付甲方，甲方于收到发票之日起【30】日内支付货款至合同总金额的【90】%，乙方逾期开具并交付合同全额发票的，甲方将暂缓支付其他款项并不承担违约责任。
（3）质保金：质保金为合同金额的10%。质保期届满后，若乙方在质保期内履行了质量保证义务，且未出现任何质量问题或已妥善解决质量问题，乙方可向甲方申请返还质量保证金，经甲方确认满足返还质量保证金条件后【30】日内支付相应货款。
2.支付方式：银行承兑汇票或3个月供应链金融票据，若付款方式为电汇付款，则乙方对甲方的支付金额给予1%的现金折扣（其中付至农民工工资专户的农民工工资不享受该现金折扣）。
[bookmark: _Toc20349][bookmark: _Toc9431][bookmark: _Toc25025][bookmark: _Toc21527][bookmark: _Toc18439][bookmark: _Toc22086][bookmark: _Toc25935][bookmark: _Toc29166][bookmark: _Toc8793][bookmark: _Toc14373]3. 供应商资格要求
3.1本次谈判采购实行资格后审，供应商应满足下列资格条件：
（1）在中国境内合法工商登记。
（2） 具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照（统一社会信用代码）。
（3）本次谈判采购不接受联合体。
（4）具备有效期内国家能源局或者其派出机构颁发的有效的三级及以上承装（修、试）电力设施许可证和有效的安全生产许可证。
（5）经国网重庆市电力公司培训，获得年度“两种人”即“工作票签发人、工作负责人”资格，可在国家电网内部系统开具归档各类电子票证等资格。
（6）报价人现场负责人应具备电气试验特种作业操作证且必须为本单位人员，且提供此员工的缴纳社保的证明（2026年4月至2026年9月）。中标后将对其人员的资格证和社保真实性鉴定，检测项目开工进场前需核对证书一致性和真伪，如有虚假则取消成交资格。
（7）信誉要求：未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限未满，不得在近两年内申请人或其法定代表人有行贿犯罪行为和不得在国家企业信用信息公示系统“http://www.gsxt.gov.cn/index.html”列入严重违法企业失信名单。（申请人网上截图、并承诺无以上情形之一）
3.2投标截止日投标资格情况
报价人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：
（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；
（3）处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。
3.3业绩要求
2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）至少具有一个单个合同金额≥10万元的10kV及以上的电气试验项目。
注：需提供业绩证明材料为合同复印件及运行验收证明材料，以及与合同相匹配的部分发票，均需加盖报价人公章。
4. 谈判采购规则
4.1谈判文件要求密封，并加盖供应商单位公章。
4.2供应商应根据自身实力和对谈判采购文件技术参数的理解，结合市场行情自主报价。
4.3谈判报价货币为人民币(RMB)，应包含报价包括（但不限于）本招标项目的合同设备的设计、制造、包装、运输至招标人工厂、随机备品备件、技术资料、卸载、安装、调试、试运行、驻厂保运、验收以及培训等达到各项要求直至验收合格，并交付招标人使用及售后服务的全部工作。同时还包含改造所需人工费、设备材料费、机械费、测量费、维保费、运输费（含转运及多次转运）、成品保护费、缺陷修复费、管理费、人员保险费、利润、风险费用（含同期内市场价格和政府收费等因素造成的价格变动风险等）、人工机械降效、措施费（安全文明施工费包干使用）
4.4谈判采购资料包括但不限于：谈判采购报价函、营业执照、法人委托书。
[bookmark: _Toc1277][bookmark: _Toc19404][bookmark: _Toc14186][bookmark: _Toc27438][bookmark: _Toc19904][bookmark: _Toc11777][bookmark: _Toc23380][bookmark: _Toc22256][bookmark: _Toc5540][bookmark: _Toc7273]4.5谈判附件电子表格顺序和项目不能颠倒顺序及删减，不按照要求报价采购方可以做否决处理。
5. 谈判采购办法
5.1本次谈判采购采取综合评分法。
（1） 对报价不高于最高限价的所有竞选人的谈判文件，进入符合性审查。
（2） 符合性审查合格的竞选人中，综合评分最高的成为第一成交候选人，综合评分次高的成为第二成交候选人，依次类推。
（3） 因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。
6.□竞价采购□谈判采购文件的获取
[bookmark: _Toc5692][bookmark: _Toc1075][bookmark: _Toc21446][bookmark: _Toc784][bookmark: _Toc4653][bookmark: _Toc24060]6.1 凡有意参加谈判采购者，请于北京时间2026年10月20日至2026年10月22日，每日9:00时至17:00时通过6.2载明的方式获取谈判采购文件。
6.2 取得谈判采购文件的方式：
采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司
办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
联   系   人：     杨老师     联系电话： 18983993055
技 术 联系人：     王老师     联系电话： 18996014203
[bookmark: _Toc4674][bookmark: _Toc20721][bookmark: _Toc4279][bookmark: _Toc1637]7. 谈判文件的递交
[bookmark: _Toc3503][bookmark: _Toc29375][bookmark: _Toc12357][bookmark: _Toc21549][bookmark: _Toc4477][bookmark: _Toc18035]7.1谈判文件递交截止时间：2026年10月23日上午10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。
7.2 谈判采购时间：谈判文件截止之日后三个工作日内。
7.3 谈判采购地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。
7.4 逾期送达的、未送达指定地点或不按照谈判采购文件要求密封的谈判文件，谈判采购单位不予受理。
[bookmark: _Toc5392][bookmark: _Toc4764][bookmark: _Toc9249][bookmark: _Toc27658]8. 发布公告的媒介
[bookmark: _Toc10099][bookmark: _Toc17881][bookmark: _Toc15696][bookmark: _Toc29368][bookmark: _Toc15091][bookmark: _Toc19026]本次谈判采购公告在重庆国际复合材料股份有限公司（http://www.cpicfiber.com/）上发布。
9.特别注意
　　单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次□竞价采购□谈判采购。
[bookmark: _Toc4445][bookmark: _Toc11677][bookmark: _Toc29627][bookmark: _Toc30129]10. 联系方式
采购人：重庆国际复合材料股份有限公司
办公地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
联系人：杨老师
联系电话：18983993055
监督人：重庆国际复合材料股份有限公司
地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
联系人：付老师
联系电话：023-68536643
邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com


第二章  采购内容
1．项目概况
2. 项目建设地点
重庆国际复合材料股份有限公司长寿厂区（晏家龙山路1号）
3．项目方案的组成
供应商提供的项目方案应包含以下内容：
4. 验收标准
本项目验收标准分为到场（含设备、随机备品备件、资料、工器具等）预验收、安装验收（若涉及安装）、正式（竣工）验收（设备/系统调试运行或者竣工验收）、性能（达产）验收(若涉及)。
（1）预验收：
	设备、材料预验收单

	合同名称
	
	合同号
	

	序号
	验收类别
	验收内容
	验收标准
	验收形式
	验收结果

	一
	外观及信息核对
	1、设备包装、设备外观
	无破损、无损伤、无漏水
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	2、设备规格型号、材质、数量、品牌、厂家等
	按照合同约定进行编制
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	3、随机说明书、质量证书、监检报告、检测报告等资料等
	按照合同约定进行编制
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	4、其他
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	二
	关键/核心部件核对
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	三
	响应文件/合同中特殊约定的其他项目
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	四
	随机备件/工器具清单
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	
	
	□全检 □抽检（比例    %）
	

	
	
	
	
	
	

	五
	其他

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检验结论
	

	供应商或者承运商
	买方（工装工程技术中心、使用单位、库管员等相关单位项目负责人共同验收并签字）
	验收日期

	签字盖章：
	签字：

	



（二）安装验收（若涉及）
	合同名称
	
	合同编号
	

	供应商名称
	
	验收时间
	

	验收类型
	验收项目
	验收明细（标准）
	验收结果

	安装验收
	
	每台安装验收标准明细可单独列附表
	技术完善补充

	
	
	
	

	验收结论
	

	供应商/施工单位签字盖章
	

	
	



（三）正式（竣工）验收
	合同名称
	
	合同编号
	

	供应商名称
	
	验收时间
	

	验收类型
	验收项目
	验收明细（标准）
	验收结果

	正式（竣工）验收
	
	每台调试运行验收标准明细可单独列附表
	技术完善补充

	
	
	
	

	
	
	
	

	验收结论
	

	供应商/施工单位签字盖章
	

	
	




（4）性能（达产）验收（若涉及）
	合同名称
	
	合同编号
	

	供应商名称
	
	验收时间
	

	验收类型
	验收项目
	验收明细（标准）
	验收结果

	性能（达产）验收
	具体验收内容
	性能/达产（关键、核心）指标
	技术完善补充

	
	
	
	

	验收结论
	

	供应商/施工单位签字盖章
	

	
	


5.标准规范（不限于）
本项目执行须符合（但不限于）下列标准、规范性文件，以最新标准为准。
GB/50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB/T 15145-94《微机线路保护装置通用技术条件》
GB/50168《电缆线路施工及验收规范》
GB/T7354-2003/IEC60270《高电压测试技术-局部放电量测量》
GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
Q/CSG1008《继电保护及电网安全自动装置检验条例》
Q/GDW512《电力电缆线路运行规程》
Q/GDW534《变电设备在线监测系统技术导则》
Q/GDW644《配网设备状态检修导则》
Q/GDW1168《输变电设备状态检修试验规程》
Q/GDW1799.1《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》
Q/GDW11224《电力电缆局部放电带电检测设备技术规范》
Q/GDW11400《电力设备高频局部放电带电检测技术现场应用导则》
DL/408-1991《电业安全工作规程发电厂和变电所电气部分》
DL/417《电力设备局部放电现场测量导则》
DL/T555《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》
DL/T593《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
DL/T596《电力设备预防性试验规程》
DL/T618《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》
DL/T2050-2019《高压开关柜暂态地电压局部放电现场检测方法》
国家电网【2008】269号《国家电网公司设备状态检修管理规定》 
国家电网【2010】11号《电力设备带电检测技术规范（试行）》、《高压电气设备试验方法》、《继电保护和电网安全自动装置现场工作安全规定》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》。
DL/T 404　   《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》
DL/T 486　   《高压交流隔离开关和接地开关》
DL/T 593　   《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
JB/T 10305    《3.6kV～40.5kV高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件》
本规格书的要求与以上标准规范存在矛盾、本技术规格书及附件之间存在矛盾或不正确时，应提前通知买方，以便买方澄清。除特别注明外通常应优先遵循本规格书要求，其次才是上述标准规范。
上述标准规范之间存在矛盾和偏差时，通常执行最严格的标准。
6.安装地点及环境条件
6.1 安装地点
交货地点：重庆市长寿区晏家工业园龙山路1号 。
安装地点：重庆市长寿区晏家工业园龙山路1号。
6.2 环境条件
安装地点：户内
环境温度：-5 ～ +45C
相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%（25C）；有凝露的情况发生
海拔高度：≤1000m
地震烈度：≤7度
雷暴日：<90日/年
污染等级：3级
6.3 二次接线
1)对冲击敏感的继电器和测量仪表能防震。
2)独立的互感器的次级回路必须接至开关柜端子排，供电流互感器接线 用的端子排应是电流型试验端子，并装上必要的短接片。
3)所有元件外接引线均应经端子排接入或引出，所有端子额定值应不小于 25A 、500V, 均为螺栓型，带有弹簧压板，且具有隔板和标志牌。开关柜内每组 端子、应留有不少于20%的备用端子。
4)控制导线采用铜芯线，截面不小于1.5mm², 用于电流互感器的导线截面
应不小于2.5mm²。导线为阻燃型聚氯乙烯绝缘、额定电压应不低于500V。
1.5mm²——黑色，用于控制和信号的辅助电路
1.5mm²——红色，用于电压回路
2.5mm²—— 黄色，用于电流回路
所有的导线都应接到一个固定的端子，便于查找运行中的不同回路和设备。 对于同样性能的控制回路，对应电缆的全部端子都必须是相同的。
5)每个控制回路都应使用独立的控制电源，并且有自己的保护。
6)电缆和布线
若有改动和改造，开关柜的内部接线应为铜导线，并具有防火，防潮绝缘。与门上设备连接的电缆应为软电缆，并在布线时考虑门的移动不会绊住导线/电缆。用于不同电压等级的端子应适当隔离。
每个端子上不能连接超过两根导线。电缆应在塑料槽盒、保护管中敷设或用塑料带保护。柜与柜之间的电缆同样要防止机械损伤。穿过高压单元的导线应穿管保护，以便于在不断电的情况下更换导线。
电缆室应有充分的空间方便单芯电力电缆，多芯电力电缆的接线。包括在使用压力锥的情况下。尤其要注意大截面电缆对空间和弯曲半径的要求。并有电缆屏蔽层，铠装层的接地设施。动力电缆和控制电缆的电缆室应分开。电缆室内要有必要的支撑电缆的设施，防止电缆端子受力。
6.4 接线端子与标识
若有改造，柜内设备和柜外设备的连接、不同安装单元设备的连接均需经过端子排，所有的备用接点均应上端子，且应预留不少于10%的备用端子，端子排须标注端子号和馈电回路编号。
断路器、接触器和中间继电器的辅助触点数量及容量满足二次接线要求 的同时要留有备用触点。
与电力电缆相连的接线端子应与电缆的截面相匹配。
所有端子应采用铜材。保护元件选用微型断路器；控制电源不能采用集中供电方式，控制电压：AC220V。
所有改接线路应安装标识和记录。
7.检验和试验
7.1协助招标方保存下列资料：
质量合格证书、材质合格证书；
制造、装配质量检测报告(无损检测记录，尺寸检测记录等)；
性能试验记录；型式试验报告；检验证书
7.2 试验完成后出具全套试验报告和记录
配合业主方调试，达到正常验收；（如：提供检测报告）
7.3售后服务
为了及时响应客户的需求，在第一时间内为客户解决问题，售后承诺接到客户的书面通知或电话投诉后，在2小时之内给予客户回复，在12小时之内赶到现场。无论事故责任如何，售后部致力于排除故障，恢复设备运行原则， 努力将损失降低到最低程度，确保用户的切身利益。
本着“用户至上”的宗旨，坚持“客户满意”的原则，承担“安装调试， 指导用户，运行维护，故障检修，客户培训”等多项工作。对开关柜的运行，维护及检修等方面的专业技术人员进行工厂和现场培训。
8.报价人响应部分
报价人应逐项响应本技术规范中的要求，如有与本技术规范要求不一致的地方，应逐项在报价人技术偏差表（见下表）中列出。
报价人技术偏差表
	序号
	项　　目
	对应条款编号
	技术规范要求
	偏　差
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	



7. 提供的图纸资料
提供图纸和资料满足国家电网公司审查、并对图纸进行深化设计。




















第三章  供应商须知
一、总则
1.适用范围
1.1 本谈判文件仅适用于本谈判采购中所叙述项目下的采购，是供应商编制谈判文件的依据。
1.2 本谈判文件及由本次谈判所形成的合同适用中华人民共和国法律。
2.合格的供应商
2.1 凡在中华人民共和国注册的、具有法人资格的、具备资质要求的公司均可参与谈判采购。
2.2 本次谈判采购对供应商的资格审查采用资格后审。
2.3 供应商应遵守中国法律和法规。
3.谈判采购费用
3.1供应商应承担其参与本次谈判采购所涉及的一切费用。不论谈判结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。
4.特别注意
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次谈判采购。
二、谈判文件说明
1.谈判文件的构成
1.1 谈判文件用以阐明所需提供的服务内容和范围及谈判采购程序。谈判文件包括以下内容：
（1）谈判公告
（2）供应商须知
（3）项目内容
（4）附件－谈判文件格式
1.2 供应商应认真阅读谈判文件中的所有条款、格式和服务要求等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或其谈判文件没有对谈判文件全面做出实质性响应，都可能导致被拒绝。
2.谈判文件的澄清
2.1 任何要求采购人对谈判文件进行澄清的供应商，均应以书面形式（包括传真）通知采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送给每个获取谈判文件的供应商。
三、谈判文件的编写
1.文件语言
1.1 由供应商编写的谈判文件和往来信件应以简体中文书写。
2.计量单位
2.1 除在谈判文件中有特殊要求外，谈判文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
3.谈判文件的组成
3.1 供应商编写的谈判文件应包括下列部分：
（1）谈判响应书
（2）供应商基本情况表
（3）项目方案及有关承诺。供应商必须提出明确的用于本项目方案，方案应包括但不限于以下内容：
（4）按照供应商须知出具的供应商资格证明文件；
4．谈判文件格式
4.1 供应商应按谈判文件中提供的谈判文件格式填写“响应书”、“供应商资格证明文件”以及其他注明提供的相关文件。
5．报价
5.1 供应商必须按照本谈判文件所要求的供应商应提供的所有项目进行报价；
5.2 供应商必须对承诺期限内的服务做出承诺。
6. 报价货币
6.1 谈判文件中的报价一律用人民币币种填报。
7.证明供应商资格的证明文件
7.1 供应商必须按附件3的要求提交证明文件，以证明其有资格参加谈判采购和成交后有履行合同的能力，并作为其谈判文件的一部分；
7.2 供应商应具有独立履行合同所需的财务、业务和管理能力。
8. 谈判文件的签署及规定
8.1 谈判文件签署人系指法定代表人或法定代表人针对本次项目正式授权的供应商代表；
8.2 谈判文件须是打印文件。谈判文件应由谈判文件签署人在“谈判文件”要求的地方签字并加盖供应商单位公章。
8.3 除供应商对错误处做必要修改外，谈判文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改内容，须由谈判文件签署人在修改处签字为有效。
8.4 谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自己承担。
8.5 采购人拒绝接受以电话、传真或电子邮件形式的投递。
四、谈判文件的递交
1.谈判文件的数量、包装和标记
1.1 供应商应提交“谈判文件”正本一套。电子版文件（盖鲜章的PDF扫描件）一套（提供形式：U盘）
1.2 谈判文件的包装、标记要求
1.2.1 谈判文件、保证金转账证明（如有）文件应单独封装，一并提交。
1.2.2 供应商应将谈判文件封装，并标明采购项目名称、供应商名称、地址、邮政编码。文件统一封装在一件包装内。
1.2.3 每一密封袋的封口处均应加盖密封章或供应商公章，并在封面上标明采购项目名称、供应商名称及“在xxxx年xx月xx日（评审时间）之前不准启封”的字样。
1.3 谈判文件的提交：供应商应于谈判文件递交截止时间前由专人将谈判文件送至指定地点。
2.递交截止时间
2.1 谈判文件递交截止时间见本次谈判采购公告的规定。
3. 迟交的谈判文件
3.1 采购人将拒绝接收并原封退回在递交截止时间后收到的任何谈判文件。
4.谈判文件的修改和撤回
4.1 供应商在提交谈判文件后可对其谈判文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知需经谈判文件签署人签字，并在递交截止时间之前送达采购人。
4.2 供应商对谈判文件修改的书面材料或撤回的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改谈判文件”或“撤回谈判采购”字样。
4.3 在谈判文件递交截止时间之后，供应商不得对其谈判文件做任何修改或撤回。
五、评审
1.否决
1.1 “谈判文件”属下列情况之一的，采购人有权将其作否决处理：
（1）逾期送达的；
（2）供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的响应书，未书面声明哪一个有效的；
1.2 无论何种原因在评审时未被接收的谈判书在评审时将不予考虑，采购人对此不承担任何责任。
1.3供应商数量不足三家的，采购人须重新进行谈判采购。
2.评审组织
2.1 采购人将根据本次谈判采购采购项目的特点，根据相关规章制度制定评审办法，成立评审小组。
2.2 评审小组成员由采购人代表组成。
2.3 评审小组对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较。
3.对谈判文件的审查和响应性的确定
3.1 拆封后，评审小组检查审查谈判文件是否完整。
3.2 采购人将确定每一供应商是否对《谈判采购文件》的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性谈判是指谈判文件符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了采购人的权利或减轻了供应商的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应供应商的公平竞争地位。
3.3 采购人判断谈判文件的响应性仅基于谈判文件本身而不靠外部证据。
3.4 采购人有权拒绝被确定为非实质性的响应，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其成为实质性响应。
4.谈判文件的澄清
4.1 为了有助于对谈判文件进行审查、评估和比较，采购人有权向供应商质疑，请供应商以书面形式澄清其谈判文件内容。供应商须按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。
5.谈判文件的评估和比较
5.1 采购人及评审小组将对有效的谈判文件进行评估和比较。
（综合评分法）5.2 评审时除考虑响应报价以外，还将考虑以下因素，详见6.2.4评分标准：
6.评审原则及主要方法
6.1 评审小组将遵循“公开、公平、科学、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估，都采用相同的程序和标准。
6.2 评审主要内容
6.2.1 初步审查。初步审查是对谈判文件合格性的审查，它所涉及到的主要文件和内容有：“响应书”的内容和签章的合格性；“营业执照”副本是否真实并加盖公章；法人代表或供应商代表的合法性；响应报价的完整性。
6.2.2 资质审查。资质审查是对供应商资格和业绩合格性的审查，要求满足“谈判采购公告”中供应商须具备的资格条件。
6.2.3 综合评分法：（对通过初步审查及资质审查的谈判文件以综合评估的方法予以排序、选定。主要考评因素包括商务和技术两个方面。按照谈判文件要求对各谈判文件进行综合评分。）
6.2.4 评分标准：
	条款号
	条款内容
	评分标准

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	1.商务部分 70 分；
2.技术部分 30 分。

	2.2.2
	评分标准
	商务部分(A)
（70分）
	报价人的投标报价（C）位于报价控制值（K）的控制范围内，控制值（K）的控制范围为：C≤120%K，其投标报价参与评审基准价(B)的计算，但不影响其报价得分计算。
公式说明：
1、K为控制值。K为通过初步评审有效报价人的投标报价的算术平均值。
2、B为评审基准价。B为控制范围(C≤120%K)内的所有投标报价的算术平均值。
3、偏差率。偏差率=（投标报价C-评审基准价B）/评审基准价B*100%。
4、投标报价得分计算办法。
a.当投标报价C=评审基准价B时（即偏差率=0%）,得报价基本分60分；
b.当投标报价C＜评审基准价B（即偏差率＜0%），每低于评审基准价1%，在基本分基础上加0.5分，加至70分为止；
c.当投标报价C＞评审基准价B（即偏差率＞0%），从基本分60分基础上起扣，每高于评审基准价1%扣1分，扣完为止。
注：按插入法计算得分；得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	
	
	











技术部分评分标准(B)
(30分）
	技术方案（14分）
	报价人根据技术文件满足招标人条件，满足或优于招标人的要求，提供以下技术方案和材料：
（1）提供设计和竣工深化图纸（开关柜布局图、单元布置图、一二次原理图、电缆路径图及其他图纸资料）等；
方案：优秀得5-7分；良好得3-4分；一般1-2分。
未提供或不合格得0分。
（2）提供专项方案包含但不限于（高压开关柜高试、继保试验、变压器整组试验、母线试验、电缆试验）；
评委会根据各技术方案阐述内容的详细情况及方案的可靠性、合理性和实用性进行分析比较、评议横向对比赋分：
方案：优秀得5-7分；良好得3-4分；一般1-2分。
未提供或不合格得0分

	
	
	
	流程办理
（6分）
	（3）报价人提供用电申请流程办理、停送电检修作业计划、计量申请及验收等工作流程及控制计划。
评委会根据提供的数据资料进行比较、评议，横向对比赋分：
方案：优秀得5-6分；良好得3-4分；一般1-2分；未提供或不合格得0分。

	
	
	
	质量控制（2分）
	报价人已建立完善的管理体系，取得管理体系认证证书，证书在有效期范围内。公司严格按照质量管理体系标准开展电力工程、电气设备供货 / 运维、电力技术服务全流程管控，具备稳定、可靠的安全质量保障能力。。
报价人提供、认证体系证书、安全标准化企业证书、高新企业证书，每提供1项得0.5分，最多得2分。

	
	
	
	同类业绩（3分）
	满足资格条件的基础上（资格条件业绩不参与评分），报价人提供2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），单个合同金额≥10万元的电气试验合同，每提供一个得1分，最多得3分。
注：需提供业绩证明材料为合同复印件及运行验收报告，以及与合同相匹配的部分发票，均需加盖报价人公章。

	
	
	
	综合服务(5分)
	提供质量安全保障、服务方案、组织管理、完工验收。报价人根据自身情况，对各方面服务方案进行描述。评委根据阐述内容的详细情况及服务方案的合理性、可行性和实用性进行分析横向比较赋分，优秀得4-5分；良好得2-3分；一般1分；未提供或不合格得0分。

	3.2.3
	报价人得分
	报价人得分=A+B



7.保密
7.1 供应商不得以任何方式干扰采购人的□竞价采购□谈判采购活动，否则其谈判文件无效并追究其法律责任。
六、授予合同
1.成交准则
1.1 合同将授予其响应符合谈判文件要求、并能圆满地履行合同的、对采购人最为有利的综合评分最高的供应商。
1.2 最低响应报价不是被授予合同的唯一条件。
1.3 《成交通知书》生效后，如果已中选的供应商不能按谈判文件中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的合格的供应商名单中选择新的合同授予人。
2.成交通知
2.1 通过评审，确定成交人后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。
2.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。
2.3 对未中选者，采购人不对未中选原因做出解释，同时亦不退还谈判文件。
3.授予合同时变更数量的权力
3.1 采购人在授予合同时有权对谈判文件中规定的服务数量、内容予以增加或减少，或根据谈判文件做具体补充。
4.签订合同
4.1成交人与采购人应在成交通知书发出后15日内签订书面合同。
4.2 签订合同的具体事项不仅限于谈判文件的相关内容和事项。
    4.3《谈判文件》、成交人的谈判文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成的一部分。






























第四章  附件—谈判文件格式

附件1 谈判响应书

致：重庆国际复合材料股份有限公司

根据贵方         项目谈判采购，谈判文件签字人 （姓名、职务） 经正式授权并代表（供应商名称、地址） 提交下述谈判文件正本一份、副本一份及电子文件一份。
1、 供应商基本情况表
2、 供应商资格证明文件
3、 对谈判文件第三章“供应商须知”的响应文件
　　据此函，签字代表宣布同意如下：
1、按谈判文件要求提交服务方案。
2、供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、 本谈判文件自投递截止之日起有效期为90天。
4、供应商已提供按照贵方可能要求的与其□竞价采购□谈判采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何谈判文件。
5、与本谈判采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地    址：                     邮政编码：                      
电话号码：                     传真号码：                      
电子邮件：                             
授权代表签字：                         
供应商名称：              （加盖公章）
日期：  


附件2  法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                     （供应商注册地址）的（供应商名称）                       的（法定代表人姓名、职务）         授权 （单位名称）                           的                      （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就 重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的谈判采购，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。
本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：                            
被授权人签字：                              

供应商名称：                       （盖章）



日期：     年    月    日
15

附件3 资格证明文件

供应商提交下列资格证明文件
（1）企业法人营业执照副本（清晰复印件并加盖有效公章）
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询记录（其中信用中国网站截图须分别提供“信用中国”网站“信用服务”栏中“失信被执行人查询”、“重大税收违法案件查询”、“政府采购严重违法失信名单查询”记录）的网页截图，查询时间为递交谈判文件截止时间前五天。


附件4  报价函
格式自拟
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