
项目名称：F07高性能玻璃纤维生产线设备更新及技术改造项目房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定
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询比采购文件
采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司
二〇二六年八月

编制：                   审核：                 
询比采购文件
重庆国际复合材料股份有限公司就F07高性能玻璃纤维生产线设备更新及技术改造项目房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定进行询比采购，邀请潜在服务商进行报价。
询比采购项目编号：CPIC-GCFWCG-2026-048

项目概况与询比采购范围

（一）概况 

工程基本情况：厂房为钢筋混凝土框排架结构，脱缝形成6个独立结构单元及室外水池水泵房。A区为地下一层，地上1层局部夹层，屋面为轻钢屋面，浸润剂和水池为混凝土结构。项目设计时间为2006年，需对房屋进行结构安全性鉴定和抗震鉴定。本次鉴定范围主要位于1-1轴~1-10轴/1-E~1-S轴 (A区)、1-1轴~2-3轴/1-A~1-D轴轴（浸润剂及室外水池水泵房，不含制冷站）、地下拉丝坑，B区的鉴定范围，2-1到2-9交1-E到1-s，鉴定面积约为19900平方米。

项目名称：F07高性能玻璃纤维生产线设备更新及技术改造项目房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定
项目地点：长寿经济技术开发区齐心大道25号
鉴定范围：A、B区地上地下总建筑面积19900㎡
建设单位：重庆国际复合材料股份有限公司

设计单位：中机中联工程有限公司
（二）检测鉴定技术要求及服务内容

详见附件《F07高性能玻璃纤维生产线设备更新及技术改造项目房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定任务书》（详见附件）。鉴定包含安全鉴定和抗震鉴定。检测鉴定资料技术数据必须满足设计要求，符合《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021和《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021相关规定。牵头联合工程设计单位满足《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步规范房屋建筑鉴定工作的通知》（重庆市住房和城乡建设委员会，渝建[2022]16号，2022年6月6日）规定。如果提交的报告、技术成果失真，造成询价方的损失由报价方承担全部责任。包含并不限于以下内容：
1.原建筑和结构设计施工图或竣工图、地勘资料、地基基础竣工验收资料调查；

2.建筑结构实际布局（建筑布局、结构布置、结构形式、抗侧力系统布置、支座及其连接构造等）与现存图纸资料的对比复核；

3.建筑结构外观质量缺陷调查（开裂、渗漏水、蜂窝麻面孔洞离析、风化等），建筑内外环境、历史荷载情况调查；

4.地基基础工作现状（通过上部结构的变形和开裂情况反应地基稳定性）；

5.上部构件细部尺寸、配筋、钢筋保护层厚度、混凝土材料抗压强度抽检；

6.根据现场实测结果情况，结合现存技术资料，对结构构件和整体按国家标准规定进行建模计算分析，对其结构安全性和抗震性能进行评价鉴定，并提出结构存在的问题，为后续改造设计提供技术依据；

7.出具检测鉴定报告（并附结构分析报告）；

8.检测及抽检数量按国家规范《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）A类执行。

（三）主要的鉴定依据

主要的鉴定依据包含并不限于以下内容：
《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步规范房屋建筑鉴定工作的通知》重庆市住房和城乡建设委员会，渝建[2022]16号，2022年6月6日；

《建设工程质量管理条例》；

《建设工程质量检测管理办法》（2022年住房和城乡建设部令第57号）；

《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）；

《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021；

《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019;

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009；

《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ50-057-2006；

原建筑和结构设计施工图或竣工图、地勘资料、地基基础竣工验收资料文件。

鉴定工期要求

鉴定合同签订后，10天内出具正式的检测鉴定报告。

资格要求

（一）本次询价要求报价人须具备建设行政主管部门颁发的地基基础、主体结构、钢结构检测资质。

（二）提供满足国家规范的相应资质文件证明，并随报价文件一并送达。

报价内容及要求

最高限价

本项目最高限价人民币49750元，所有单位报价不得超过最高限价。

报价内容

报价方按包干总价方式报价。报价表格式如下：

	序号
	工程名称
	包干含税总价（元）
	增值税总价

	1
	F07高性能玻璃纤维生产线设备更新及技术改造项目房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定
	       
	                 元，

其中增值税税率     %

	说明：检测鉴定范围以现场踏勘及建筑竣工图为准。包干总价不因检测鉴定量的变化做调整，包括试验费、人工费、材料费、用水用电费、机械及设备使用费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。报价方需开具检测类增值税专用发票。


报价文件要求
1.报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。所有报价文件需提供扫描电子文件U盘（签章、签字后扫描）。

2.报价文件（扫描电子文件U盘）应密封，封皮注明询比采购项目、报价单位及报价日期并加盖公章。

3.有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

4.报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

5.技术文件部分格式不限。

付款方式

银行承兑汇票或现金电汇。
无预付款。

受托方完成检测鉴定和建模计算分析工作，并提供电子版检测鉴定报告和财务需求的合规发票后，委托方10个工作日内通过银行转账方式支付尾款至受托方银行账户。

询比采购时间
本次询比采购开始时间2026年 8月11日，结束时间 2026 年8月16日。

取得询比采购文件的联系方式： 
采购人：重庆国际复合材料股份有限公司
办公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055  
技术 联 系人： 徐  彬           联系电话： 17623059465  
监督联系方式

　　监督人：重庆国际复合材料股份有限公司风险管理部
　　地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
监督联系人：付老师
监督联系电话：023-68548669
文件递交

报价文件递交截止时间： 2026年 8月17日上午 10时 00分；

递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司（308办公室）。
比价时间：2026年8月17日。
比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。
逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。
询比采购方式

本次询比采购采取最低价评分法。

对报价不高于最高限价的所有比价人的报价文件，进入符合性审查。
符合性审查合格的比价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。当报价相同时以公司注册资本金高低排序。
因比价小组作否决处理，导致有效服务商不足三个的，比价小组应当否决所有报价文件。

重庆国际复合材料股份有限公司
2026年8月11日
附件1：法定代表人证明
单位名称：
姓名：      性别：     年龄：      职务：
系                  （单位名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。
（单位公章）
年 月 日
附件2：法人授权委托书
本人    （姓名）系           （单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改F07高性能玻璃纤维生产线设备更新及技术改造项目房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人
签字：
投 标 人： （单位公章）
法定代表人（单位负责人）： （签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人： （签字或盖章）
身份证号码：
  年 月 日
附件3：报价文件
致：重庆国际复合材料股份有限公司 
我方已仔细研究了贵司招标文件的全部内容，我方报价如下：

	序号
	工程名称
	包干含税总价（元）
	增值税总价

	1
	F07高性能玻璃纤维生产线设备更新及技术改造项目房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定


	       
	                 元，

其中增值税税率     %

	说明：检测鉴定范围以现场踏勘及建筑竣工图为准。包干总价不因检测鉴定量的变化做调整，包括试验费、人工费、材料费、用水用电费、机械及设备使用费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。报价方需开具检测类增值税专用发票。


其他说明：
1.投标有效期：本项目投标有效期为30日历天。
2.投标文件按响应文件要求编制。报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。
3.我方完全响应贵司招标范围、项目期限、付款方式等。 
                  （单位公章） 
年   月   日

